[bookmark: _GoBack]WIFI吞吐率高低温测试（WL82）
1.1 测试目的
在温度范围20℃到80℃，测试wl82的WIFI AP模式下TCP发送和接收吞吐率。
1.2 测试仪器及工具
高低温箱、笔记本电脑、WL82开发板（顶板及底板）、USB转TTL串口（或杰理升级工具）、iPerf3工具
1.3 测试条件及结果
测试程序：demo_wifi
系统频率和SDRAM：320MHz、使能SDRAM
①TCP发送（TX）
	序号/
时间
	温度（℃）
	校准函数 rf_pll_retune()
	测试情况

	1/
0.5h
	起：20
	关
	吞吐率500-800KB/s

	
	末：80
	
	

	2/
0.5h
	起：20
	开
	吞吐率500-800KB/s

	
	末：80
	
	

	3/
0.5h
	起：80
	关
	吞吐率500-800KB/s

	
	末：20
	
	

	4/
0.5h
	起：80
	开
	吞吐率500-800KB/s

	
	末：20
	
	


②TCP接收（RX）
	序号/
时间
	温度（℃）
	校准函数
rf_pll_retune()
	测试情况

	1/
0.5h
	起：20
	关
	吞吐率250-300KB/s

	
	末：80
	
	

	2/
0.5h
	起：20
	开
	吞吐率250-300KB/s

	
	末：80
	
	

	3/
0.5h
	起：80
	关
	第12 mins出现断连（吞吐率为0）

	
	末：20
	
	

	4/
0.5h
	起：80
	开
	校准2次，前后吞吐率均为250-300KB/s

	
	末：20
	
	


1.4 测试结论
通过对wl82的WIFI AP模式下TCP发送和接收吞吐率测试得到如下测试结论：
①从低温到高温（20℃-80℃），开或关校准函数rf_pll_retune()，wl82 TCP发送和接收吞吐率均正常；
②从高温到低温（80℃-20℃），开或关校准函数rf_pll_retune()，wl82 TCP发送吞吐率正常；
③从高温到低温（80℃-20℃），关校准函数rf_pll_retune()，wl82 TCP接收吞吐率异常；
④从高温到低温（80℃-20℃），开启校准函数rf_pll_retune()后，在高温下降至的36℃、16℃时（12 mins内），温漂超过20°分别校准一次，wl82 TCP接收吞吐率恢复正常，说明校准函数rf_pll_retune()有效。
