1 场景功耗评估
1.1 场景定义
场景功耗评估用以测试几种典型场景的系统耗电，以帮助用户评估其应用供电方案选择，此章节主要包含以下几个场景功耗描述：
	场景
	场景描述
	注：
1. 测试板为AC7911B核心顶板，供电为USB5V（DC5V）

2. AC7911B默认 CPU运行在320MHz 频率下，且使能SDRAM，此测试也基于此条件 

	STA+IDLE(连AP)
	上电后，连接路由器，不传输数据
	

	STA+TCP TX
	上电后，连接路由器，并发送数据
	

	STA+TCP RX
	上电后，连接路由器，并接收数据
	

	STA+UDP TX
	上电后，连接路由器，并发送数据
	

	STA+UDP RX
	上电后，连接路由器，并接收数据
	

	AP模式（不连STA）
	上电后，切换到 AP 模式，无设备连接
	

	MONITOR模式
	上电后，切换至 monitor 状态
	

	注：场景功耗评估方法采用3分钟内记录各场景功耗的平均值


1.2 准备工作
1.2.1 测试连接示意
[image: ]
[bookmark: _GoBack]图1 场景功耗测试连接示意图
注：
1. 在场景STA+TCP和STA+UDP测试时，需要借助iperf工具，具体使用方法参考开源master分支下的“iperf3工具说明”。
2. 在有些场景测试，为了保证测试条件的稳定性，建议在屏蔽房或者屏蔽箱中测试。 
3. 如果需要高精度测量，建议使用安捷伦直流电源分析仪，仪器参考如下：

[image: ]
图2 安捷伦直流电源分析仪
1.2.2 烧录固件
场景功耗评估所烧录的固件，通过开源SDK的DEMO_WIFI工程编译得到，DEMO_WIFI工程具体路径为：trunk\master\apps\demo\demo_wifi\board\wl82\，如无开源的SDK请联系我方对接人员。


1.3 测试过程
1.3.1 STA+IDLE（连AP）
	测试步骤
	测试结果

	 
· 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM，设备端连路由器，不传数据
· 打开DEMO_WIFI工程中的app_config.h中宏定义#define CONFIG_LOW_POWER_ENABLE和 #define TCFG_LOWPOWER_LOWPOWER_SEL RF_SLEEP_EN，同时在wifi_demo_task.c中打开宏定义#define STA_MODE_TEST配置WIFI工作在STA模式,并且配置好STA_SSID和STA_PWD
· 烧录完固件后按 RESET 键复位芯片，通过万用表电流挡读值
注：
在系统频率320MHz，关闭SDRAM，低功耗模式空闲状态下，电流平均值测试为17.75mA
在系统频率160MHz，使能SDRAM，低功耗模式空闲状态下，电流平均值测试为22.86mA
在系统频率160MHz，关闭SDRAM，低功耗模式空闲状态下，电流平均值测试为13.56mA

	

[image: 微信图片_20210821103737]



1.3.2 STA+TCP TX
	测试步骤
	测试结果

	 
· 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM，设备端连接上路由器,并且手机端WIFI也接入到同一个路由器
· 打开DEMO_WIFI工程中wifi_demo_task.c的宏定义#define STA_MODE_TEST配置WIFI工作在STA模式,并且配置好STA_SSID和STA_PWD，同时调用iperf_test()
· 烧录完固件后按 RESET 键复位芯片，手机端配置输入如下图 选择iperf3,输入指令启动测试,其中IP 地址为设备端IP地址[image: ]
· 通过万用表电流挡读值

	[image: 2eb6bf10bf78566604ccd0be77c5399]
注：测试时最大吞吐率为410KB/S


1.3.3 STA+TCP RX
	测试步骤
	测试结果

	 
· 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM，设备端连接上路由器,并且手机端WIFI也接入到同一个路由器
· 打开DEMO_WIFI工程中wifi_demo_task.c的宏定义#define STA_MODE_TEST配置WIFI工作在STA模式,并且配置好STA_SSID和STA_PW，同时调用iperf_test()
· 烧录完固件后按 RESET 键复位芯片，手机端配置输入如下图 选择iperf3,输入指令启动测试,其中IP 地址为设备端IP地址[image: ]
· 通过万用表电流挡读值

	

[image: 微信图片_202108211037371]


1.3.4 STA+UDP TX
	测试步骤
	测试结果

	 
· 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM，设备端连接上路由器,并且手机端WIFI也接入到同一个路由器
· 打开DEMO_WIFI工程中的wifi_demo_task.c宏定义#define STA_MODE_TEST配置WIFI工作在STA模式,并且配置好STA_SSID和STA_PW，同时调用iperf_test()
· 烧录完固件后按 RESET 键复位芯片，手机端配置输入如下图选择iperf3,输入指令启动测试,其中IP地址为设备端IP 地址, -b 2M代表手机端发送UDP包带宽为2M bit每秒[image: ]
· 通过万用表电流挡读值
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1.3.5 STA+UDP RX
	测试步骤
	测试结果

	 
· 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM，设备端连接上路由器,并且手机端WIFI也接入到同一个路由器
· 打开DEMO_WIFI工程中wifi_demo_task.c的宏定义#define STA_MODE_TEST配置WIFI工作在STA模式,并且配置好STA_SSID和STA_PWD，同时调用iperf_test()
· 烧录完固件后按 RESE 键复位芯片，手机端配置输入如下图选择iperf3,输入指令启动测试,其中IP地址为设备端IP 地址, -b 2M代表手机端发送UDP包带宽为2M bit每秒
    [image: ]
· 通过万用表电流挡读值
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1.3.6 AP模式
	测试步骤
	测试结果

	 
· 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM，不连接任何设备
· 打开DEMO_WIFI工程中wifi_demo_task.c的宏定义#define AP_MODE_TEST配置WIFI工作在AP模式,并且配置好AP_SSID和AP_PWD
· 烧录完固件后按 RESET 键复位芯片，通过万用表电流挡读值
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1.3.7 MONITOR模式
	测试步骤
	测试结果

	 
· 测试状态：CPU 320MHz，使能SDRAM。
· 打开DEMO_WIFI工程中wifi_demo_task.c的宏定义#define MONITOR_MODE_TEST配置WIFI工作在混杂/监听/配网模式
· 烧录完固件后按 RESET 键复位芯片，通过万用表电流挡读值
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1.4 测试数据参考
	场景
	电流平均值（3分钟）（mA）

	STA+IDLE(连AP)
	27.84

	STA+TCP TX
	75.86（测试时最大吞吐率为410KB/S）

	STA+TCP RX
	53.60

	STA+UDP TX
	64.91

	STA+UDP RX
	49.23

	AP模式
	55.85

	MONITOR模式
	48.97


注：功耗测试与板级配置，数据传输等多种因素相关，因此仅做参考，以实测为准
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